|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JCY-2型建材烟密度测试仪  JCY-2型建材烟密度测试仪主要用途：  适用于建筑材料及其制品、固体材料燃烧静态产烟量的测定。对应标准：GB/T 8627、 ASTM D2843    JCY-2型建材烟密度测试仪技术参数：   |  |  | | --- | --- | | 烟箱材料 | 不锈钢制成 | | 光吸收率 | 0-100%连续可测 | | 本生灯 | 喷嘴内径0.13mm | | 可燃气源 | 不小于85%的丙烷，气体压力276Kpa | | 本生灯对试样施加火焰 | 4min | | 配置 | 配辅助燃烧器1套 | | 特点 | 计算机控制，试验报告及试验曲线自动打印 | |