|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  JCY-2型建材烟密度测试仪 JCY-2型建材烟密度测试仪主要用途：适用于建筑材料及其制品、固体材料燃烧静态产烟量的测定。对应标准：GB/T 8627、 ASTM D2843  JCY-2型建材烟密度测试仪技术参数：

|  |  |
| --- | --- |
| 烟箱材料 | 不锈钢制成 |
| 光吸收率 | 0-100%连续可测 |
| 本生灯 | 喷嘴内径0.13mm |
| 可燃气源 | 不小于85%的丙烷，气体压力276Kpa |
| 本生灯对试样施加火焰 | 4min |
| 配置 | 配辅助燃烧器1套 |
| 特点 | 计算机控制，试验报告及试验曲线自动打印 |

 |